**阿拉善区域防腐木工程**

**分包商招标公告**

1. **招标人：**内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

**二、项目概况**

**（一）工程名称**：阿拉善区域防腐木工程

**（二）项目编号**：MCSTHJ-2017-GCFB010

**（三）工程地点**：阿拉善区域

**（四）项目概况：**

项目地点位于阿拉善区域，防腐木的施工面积约为9760㎡。

本次招标内容为帐篷营地、廊架、4.5m木栈道、1.8m木栈道、环湖路木栈道、环湖路亲水平台的防腐木分包商招标（包工包料）。

**（五）工作内容：**

1. 帐篷营地：场地平整、挖基坑土方、土方回填、回填砂垫层、混凝土垫层、混凝土基础、预埋铁件、方钢龙骨、防腐木安装。
2. 廊架：挖基坑土方、土方回填、混凝土垫层、混凝土独立基础、钢筋安装、预埋铁件、钢管柱、型钢、防腐木花架安装。
3. 4.5m和1.8m木栈道：场地平整、挖基坑土方、土方回填、回填砂垫层、混凝土垫层、混凝土基础梁、预埋铁件、钢拖架、木栈道安装。

 4、环湖路木栈道：场地平整、钢管桩、其他钢构件、钢管混凝土、钢拖架、木栈道安装。

 5、环湖路亲水平台：场地平整、钢管桩、钢管混凝土、镀锌钢管、其他钢构件、钢拖架、木栈道安装、扶手栏杆安装。

6、分包商需提供工程资料 、涉及的材料需要送检。

 **注：以上具体工程量详见招标文件工程量清单**

**（六）工期：62日历天**

计划开工日期：2017年6月10日

计划竣工日期：2017年8月10日

1. **质量及技术要求**

1、基槽开挖的厚度和宽度符合设计要求，素土夯实的压实度应符合设计要求。

2、砂垫层的厚度符合设计要求，混凝土垫层的强度和厚度达到设计要求。

3、木龙骨

龙骨牢固，缝隙大小均匀统一，铆钉嵌入木质内，并用相同颜色腻子摸平，侧边用木饰面封边。

4、面层木板的铺设

表面光洁、顺直，无裂痕；缝隙顺直，缝宽符合设计要求，最大允许偏差2mm。

平整度、坡度符合设计要求，平整度最大允许偏差2mm。

漆面光洁，无毛刺；固定件顺直，美观，牢固。

**四、分包商要求**

 凡是入围公司“供应商信息库”且具有防腐木工程相关施工经验的分包商均可报名。

**五、报价方式**

综合单价（含税金）单价方式，总价报价。

 1、工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

 2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用招标人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

1. **投标方式**

 报名时间：2017年6月5日——2017年6月7日下午18:00

 领取招标文件时间：2017年6月6日——2017年6月6日下午18:00

 (招标人以邮件形式回复至对应报名邮箱，不需要现场领取)。

 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaocaigou@126.com。

 投标人提问截止时间：2017年6月7日上午9:00前

 投标人答疑时间：2017年6月 7日 下午15:00 前发布答疑

 开标时间： 见招标文件

 开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

 投标报名联系人及电话： 银 洁 18247105442

 招标文件答疑联系人及电话： 王宏娜 18904718401

 现场踏勘联系人及电话： 杨成全 13716352029

**投标报名表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标项目 | 阿拉善区域防腐木工程 |
| 企业名称（盖章） |  |
| 注册地址 |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 经营范围 |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |
| 备注 |  |