**巴彦淖尔区域铺装工程（二）**

**分包商招标公告**

1. **招标人：**内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

**二、项目概况**

**（一）工程名称**：巴彦淖尔区域铺装工程（二）

**（二）项目编号**：MCSTHJ-2017-GCFB017

**（三）工程地点**：巴彦淖尔

**（四）项目概况：**

 项目地点位于巴彦淖尔,现对铺装工程进行分包商招标（包工包料），铺装工程施工面积约为36000平方米（数量为暂估量，结算以实际发生量为准）。主要工作内容为测量放线、土方开挖、土方外运、素土夯实、基层处理、砂石垫层、混凝土垫层、钢筋混凝土构件、面层铺装、成品保护。

**（五）工作内容：**

1. 所有人员配备，施工材料、工机具的采购、送检、报备及相关费用。
2. 施工组织设计，施工方案及所有施工资料的编制、报备及相关费用。
3. 测量放线、土方开挖、土方外运、素土夯实、基层处理、砂石垫层、混凝土垫层、钢筋混凝土构件、面层铺装、成品保护。
4. 安全文明施工及相关费用。

**注：以上具体工程量详见招标文件工程量清单**

**（六）工期：51日历天**

计划开工日期：2017年8月11日

计划竣工日期：2017年9月30日

1. **质量及技术要求**

1、素土夯实：夯实表面无显著轮迹、翻浆、起皮、波浪等现象，并做好见证取样，检测压实度满足设计要求。

2、砂垫层铺设：摊铺厚度应满足设计要求，同时控制好垫层的平整度及横坡，有利于排水。并做好见证取样记录（灌砂法）检测压实度是否满足设计要求，并进行水准测量，复核标高。

3、混凝土振捣均匀，先找平抹平，待混凝土表面无泌水时再抹面，并依据水泥品种与气温控制抹面间隔时间，浇筑完成及时进行养护。

4、铺砖前进行排砖，路面留置伸缩缝,进行扫缝处理。

5、面层与基层的结合（粘结）必须牢固，不得空鼓、松动，面层不得积水。

6、表面洁净，图案清晰，色泽一致，接缝平整，深浅一致，周边顺直，板块无裂缝、掉角和缺棱。园路的弧度应顺畅自然。

7、符合国家及地方颁布的有关规范、标准、图集、规定。

《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-97、《公园设计规范》CJJ48-92、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010、《城市道路设计规范》CJJ37-90、《国家建筑标准设计图集（工程做法）》05J909、《国家建筑标准设计图集（环境景观-室外工程细部构造）》03J012-1

1. 符合蒙草有关规范、标准、规定。
2. 符合安全文明施工标准。

10、蒙草形象设施的维护。

**四、分包商要求**

凡是入围公司“供应商信息库”且具有土建施工经验的公司均可报名。

**五、报价方式**

综合单价（含税金）单价方式，总价报价。

 1、工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

 2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用招标人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

1. **投标方式**

 报名时间：2017年8月4日-2017年8月8日下午18:00

 获取招标文件时间：2017年8月4日——2017年8月8日下午18:00

 (招标人以邮件形式回复至对应报名邮箱，不需要现场领取)。

报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaocaigou@126.com。（注：报名表需word版+扫描盖章版）。

投标人提问截止时间：2017年8月8日中午12:00前

招标人答疑时间：2017年8月8日下午18:00 前发布答疑

开标时间：见招标文件

开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

投标报名联系人及电话： 银 洁 18247105442

招标文件答疑联系人及电话： 王宏娜 18904718401

现场踏勘联系人及电话： 李世杰 15147838394

**投标报名表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标项目 | 巴彦淖尔区域铺装工程（二） |
| 企业名称（盖章） |  |
| 注册地址 |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 经营范围 |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |
| 备注 |  |