**巴彦淖尔区域排水管网工程**

**分包商招标公告**

1. **招标人：**内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

**二、项目概况**

**（一）工程名称**：巴彦淖尔区域排水管网工程

**（二）项目编号**：MCSTHJ-2017-GCFB009

**（三）工程地点**：巴彦淖尔区域

**（四）项目概况：**

项目地点位于巴彦淖尔区域，全线长为860米，排水管道主管长860米，支管总长2430米。本次招标为排水管网分包商招标（包工包料）。

 招标内容为：现对管沟开挖及回填、管道安装、井室砌筑，由分包商提供原材料供应以及所有工机具和人员配备,由分包商自行办理相关手续（如国土，路政，城管及个人社会矛盾的解决问题）。

**（五）工作内容：**

1. 管沟开挖
2. 降水措施
3. 井室砌筑
4. U-PVC管道安装

 5、管沟回填

6、将各街巷收集到的污水，输送到排水主管

7、工程资料 、材料送检

8、安全文明措施

 **注：以上具体工程量详见招标文件工程量清单**

**（六）工期：38日历天**

计划开工日期：2017年6月3日

计划竣工日期：2017年7月10日

1. **质量及技术要求**
2. 管沟开挖：开挖深度依据图纸设计要求开挖。开挖时不扰动天然地基，地基处理符合设计要求；沟槽应平整，边坡坡度符合施工设计的规定；槽底高程的允许偏差为±20mm。
3. 降水：地下水位高于沟槽地段，施工时应采取降水措施，降水方法应根据土层性质、渗透能力、降水深度和设备条件选定。沟槽内不得有积水，地下水位应降至槽底以下0.5米，做到干槽施工。
4. 井室砌筑：污水检查井采用砖砌污水检查井，检查井尺寸按06MS201-3页选用，井筒加防坠网。检查井施工完毕后，无论有无地下水，均采用1：2防水水泥砂浆进行内外抹面。检查井井盖采用钢筋混凝土井盖，井盖上应注明“污水”字样或标记。
5. U-PVC管道安装：接口形式为承插接口（插口顺水流方向）。

5、管沟回填：机动车道下污水管道采用粒径小于40mm的砂砾或中粗砂回填至管顶以上0.5m，再往上可以采用砂砾、中粗砂或开挖出的良质土回填。非机动车道下管道采用粒径小于40mm的砂砾、中粗砂或开挖出的良土回填。

**四、分包商要求**

 凡是入围公司“供应商信息库”且具有排水管网工程相关施工经验的分包商均可报名。

**五、报价方式**

综合单价（含税金）单价方式，总价报价。

 1、工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

 2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用招标人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

1. **投标方式**

 报名时间：2017年5月23日——2017年5月27日下午18:00

 领取招标文件时间：2017年5月27日——2017年5月27日下午18:00

 (招标人以邮件形式回复至对应报名邮箱，不需要现场领取)。

 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaocaigou@126.com。

 投标人提问截止时间：2017年5月30日上午9:00前

 投标人答疑时间：2017年5月 30日 下午15:00 前发布答疑

 开标时间： 见招标文件

 开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

 投标报名联系人及电话： 银 洁 18247105442

 招标文件答疑联系人及电话： 王宏娜 18904718401

 现场踏勘联系人及电话： 王建丰 13947871918

**投标报名表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标项目 | 巴彦淖尔区域排水管网工程 |
| 企业名称（盖章） |  |
| 注册地址 |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 经营范围 |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |
| 备注 |  |