**无菌室中央净化系统工程**

1、工程概况

工程名称：无菌室中央净化系统工程

工程地点：内蒙古呼和浩特市鸿盛工业园区

施工工期：30-40天

施工面积：1000平米左右

1. 工程背景：在日光温室内，日光温室已建成。温室内净高6.5米（钢玻璃结构，每8米一根支柱），地面没做处理。净化系统面积占500平米左右，剩余500平米做普通装修（墙面与净化系统墙面材料一致，地面80瓷砖）净化区洁净级别要求为万级，各洁净室能独立控制。恒温（20-25℃）
2. 工程要求：

a具有国际认证AHAM标志的空气净化机

b公告CADR数值

c要求净化机在单位时间（1小时）及匹配面积内不低于5次以上的空气循环

d恒温、每个净化室独立控制，不锈钢传递仓

e洁净等级：万级